**הוראות הפעלה למסוף אשראי מדגם VX680**

תוכן מסמך זה כפוף לשינויים ללא התראה מוקדמת. למרות מאמצי Verifone להבטיח את דיוק תוכן המסמך, מסמך זה עלול להכיל שגיאות וללקות בחסר. הדוגמאות מובאות לצרכי המחשה בלבד וייתכן שאינן תואמות לצרכיך.

**עסקת חיוב**

- העבר את כרטיס האשראי.

- הקש <המשך> עבור חיוב.

- הקש <המשך> עבור חיוב בשקלים (₪) ע"ג הצג או **חיוב בדולר** עבור חיוב בדולרים ($) (אם מופיע).

- הקש <המשך> עבור עסקה רגילה או בחר <עסקת נקודות > ע"ג הצג עבור עסקת נקודות

- הקש את הסכום ולאחר מכן הקש <המשך>.

- בחר בעזרת החצים את סוג פעולה: (חיוב רגיל, קרדיט, תשלומים...) והקש <המשך>.

- תלוש את השובר הראשון והגש ללקוח לחתימה.

- הקש <המשך>, תלוש את השובר השני (העתק העסקה) והגש ללקוח.

**הערות:** את העסקאות יש לבצע ע"פ השלבים בהתאם להנחיות בצג המכשיר. בכדי לאשר את השלב בו נמצאים, יש להקיש על <המשך> (מקש ירוק). בכל שלב ניתן להקיש על מקש <בטל> ולהתחיל את העסקה מחדש.

**ביצוע**

**עסקת אשראי טלפוני**

עסקת אשראי טלפוני מתבצעת באופן זהה לעסקת אשראי רגילה/תשלומים למעט תחילת הפעולה אשר מתבצעת באופן הבא:

- מהמסך הראשי (מוכן להפעלה) , הקש את מספר כרטיס האשראי והקש <המשך>.

- הקש את תוקף כרטיס האשראי (2 ספרות לחודש ו-2 ספרות לשנה) והקש <המשך>.

בחר בעזרת החצים <לקוח חותם> או <עסקה טלפונית>. הקש < עסקה טלפונית > אם הלקוח אינו נוכח או <לקוח חותם> אם הלקוח נמצא בבית העסק ויחתום על גבי השובר.

משלב זה יש להמשיך ולבצע את העסקה כרגיל (לפי סוג העסקה).

**הערות:** סעיף זה מיועד ללקוחות שמורשים ע”י חברת האשראי לבצע עסקה טלפונית. כדי לברר האם בית העסק מורשה לעבוד בעסקת אשראי טלפוני, יש להתקשר לחברת האשראי בהתאמה.

**עסקה מאושרת**

במקרים בהם סכום העסקה גבוה מתקרת התשלום שנקבעה לבית העסק ע"י חברת האשראי המכשיר ייצא לתקשורת למחשב שבא לצורך קבלת אישור. במידה ולא יתקבל אישור משבא, תופיע הודעה על הצג כי יש לפנות לחברת האשראי. לאחר פניה לחברת האשראי ובמידה והתקבל מהם מס' אישור לביצוע העסקה, יש לחייב את העסקה במכשיר באופן הבא (אחרת, יש להקיש על <בטל> לצורך ביטול העסקה):

- הקש <תפריט/יציאה>.

- בחר בעזרת החצים ע"ג המסך את סוג פעולה <2.עסקה מאושרת> והקש <המשך>. אם תתבקש, העבר כרטיס מפתח.

- הקש מספר אישור ולאחר מכן הקש <המשך>.

- העבר את כרטיס האשראי של הלקוח.

משלב זה יש להמשיך ולבצע את העסקה כרגיל (לפי סוג העסקה).

**הערות:** עסקה זו הינה באחריות בית העסק בלבד.

**פעולת זיכוי**

**זיכוי לאחר סיום העסקה - מתייחס לעסקת חיוב שהתבצעה באופן מלא**

מהמסך הראשי (מוכן להפעלה), העבר את כרטיס האשראי ובחר בעזרת החצים ע"ג המסך את סוג פעולה <זיכוי>. אם תתבקש, העבר כרטיס מפתח.

בשלב זה בצע את העסקה כרגיל (לפי סוג העסקה) ובאופן זהה לאופן ביצוע החיוב המקורי.

**הערות:** במידה והעסקה בוצעה באשראי טלפוני, יש להתחיל את שלב ביצוע הזיכוי בהקלדת פרטי הכרטיס – ראה הסבר על אופן ביצוע עסקת אשראי טלפוני.

**ביטול עסקה - מתייחס לעסקה האחרונה בלבד שבוצעה באופן מלא**

- הקש <תפריט/יציאה>.

- בחר בעזרת החצים ע"ג המסך את סוג פעולה <3.ביטול עסקה> והקש <המשך>. אם תתבקש, העבר כרטיס מפתח.

- העבר את כרטיס האשראי של הלקוח (שבו בוצעה העסקה האחרונה).

- תלוש את השובר הראשון והגש ללקוח לחתימה.

- הקש <המשך>, תלוש את השובר השני (העתק העסקה) והגש ללקוח.

**הערות:** במקרים בהם מעוניינים לבטל עסקה שהסתיימה והינה העסקה האחרונה בלבד.

**תקשורת יזומה**

**תקשורת יזומה**

המכשיר מבצע תקשורת לשבא (שירותי בנק אוטומטיים) כל לילה באופן אוטומטי לצורך הפקדת עסקאות האשראי שבוצעו במכשיר. בגמר תקשורת מוצלחת, מודפס דוח ריכוז שוברים. במידה ותקשורת זו נכשלת, ניתן לבצע אותה בצורה יזומה באופן הבא:

- מהמסך הראשי (מוכן להפעלה), בחר באפשרות <תקשורת>.

- בחר באפליקציית <אשראית> והקש <המשך>.

- בתפריט התקשורת שנפתח, בחר באפשרות <1.ל-ש.ב.א יומית> והקש <המשך> פעמיים.

המכשיר ייצא לתקשורת לשבא. יש להמתין לסיום התקשורת וקבלת דוח ריכוז השוברים.

**הערות:** \* את התקשורת הנ"ל יש לבצע גם במקרים בהם מופיעה אחת מההודעות הבאות על צג המכשיר:

* “בסיס נתונים לקוי, בצע תקשורת לשבא”.
* “קובץ חסומים ישן, בצע תקשורת לשבא”.

במקרים של אי התאמה בין דוח התקשורת לבין שוברי האשראי, יש לבדוק האם השוברים אכן שייכים לאותו דוח התקשורת ע"י השוואה בין מספר הקובץ המופיע בדוח התקשורת לבין 2 הספרות הראשונות של כל מספר שובר.   
\* באם לא בוצעו במכשיר עסקאות במשך 3 חודשים או יותר, המכשיר נחסם לשידור ע"י שבא מסיבות ביטחון. בכדי להחזיר את המכשיר לשימוש, יש לפנות לחברת Verifone ולבקש לבצע פתיחה מחדש. לידיעה, משך תהליך פתיחת המסוף מחדש אורך בין 24-48 שעות עבודה.

**סיכומים והעתקים**

**העתק שובר אשראי אחרון**

לשימוש במצבים בהם שובר האשראי לא הודפס באופן מלא/ברור או כאשר נגמר הנייר במכשיר בזמן ההדפסה ואנו רוצים להדפיסו מחדש.

- הקש <תפריט/יציאה>.

- בחר <1.העתק שובר> והקש <המשך>.

המכשיר ידפיס את העתק העסקה האחרונה שקיימת בזיכרון המכשיר.

**הערות:** ניתן להדפיס העתק רק של העסקה האחרונה ובתנאי שלא שודרה עדיין לשבא.

**העתק דוח תקשורת אחרון**

לשימוש במצבים בהם דוח התקשורת לא הודפס באופן מלא/ברור או כאשר נגמר הנייר במכשיר בזמן ההדפסה ואנו רוצים להדפיסו מחדש.

- הקש <תפריט/יציאה>.

- בחר בעזרת החצים ע"ג המסך את סוג פעולה <דוח תנועות> והקש <המשך>.

- בחר <דוח מלא אחרון> והקש <המשך>.

המכשיר ידפיס את דוח התקשורת האחרון שקיים בזיכרון המכשיר.

ליציאה מתפריט זה, יש להקיש <בטל>.

**סיכום ביניים**

דוח המציג את סך העסקאות שנצברו במכשיר מהתקשורת האחרונה ועד לרגע ההדפסה.

- הקש <תפריט/יציאה>.

- בחר בעזרת החצים ע"ג המסך את סוג פעולה <דוח תנועות> והקש <המשך>.

- בחר בעזרת החצים באפשרות <דוח ביניים> והקש <המשך>.

המכשיר ידפיס את דוח הביניים.

ליציאה מתפריט זה, יש להקיש <בטל>.

**סיכום תקופתי**

דוח המציג את סך העסקאות שנצברו במכשיר מהאיפוס האחרון ועד לרגע ההדפסה.

- הקש <תפריט/יציאה>.

- בחר בעזרת החצים ע"ג המסך את סוג פעולה <דוח תנועות> והקש <המשך>.

- בחר בעזרת החצים באפשרות <נצבר תקופתי> והקש <המשך>.

המכשיר ידפיס את הדוח התקופתי ובמקביל תופיע הודעה על הצג: "לאפס את הצבירה?"

הקש <1> לאישור ואיפוס הדוח או הקש <2> ליציאה ללא איפוס.

ליציאה מתפריט זה, יש להקיש <בטל>.

**סיכום מצטבר**

דוח המציג את סך העסקאות שנצברו במכשיר מרגע הקמתו ועד לרגע ההדפסה. דוח זה אינו ניתן לאיפוס יזום.

- הקש <תפריט/יציאה>.

- בחר בעזרת החצים ע"ג המסך את סוג פעולה <דוח תנועות> והקש <המשך>.

- בחר בעזרת החצים באפשרות <נצבר סה"כ> והקש <המשך>.

המכשיר ידפיס את הדוח המצטבר.

**כיבוי והדלקה**

**כיבוי**

יש להקיש על מקש <בטל> (המקש האדום) לחיצה ארוכה במשך מס' שניות עד שהמכשיר ייכבה.  
הערה: כאשר המכשיר בטעינה, לא ניתן לכבות את המכשיר.

**הדלקה**

יש להקיש על <המשך> (המקש הירוק) מס' שניות עד שהמכשיר יידלק או בעת חיבור המטען למכשיר.

**חיבור לרשת הסלולארית**

בעת הדלקה של המכשיר יופיע על הצג ניסיון חיבור לרשת הסלולארית.

במידה והמכשיר יצליח להתחבר לרשת תופיע בצד שמאל המילה **מחובר** ובצד השמאלי יופיע חיווי מצב הקליטה. דוגמא לאייקון מצב קליטה תקין: 

במידה והמכשיר לא יצליח להתחבר לרשת הסלולארית, הוא ייכנס למצב Offline ויציג את האייקון הבא: . במצב זה, מומלץ לבצע אתחול רשת.

**ביצוע אתחול רשת בעת תקלות חיבור לרשת הסלולרית**

כאשר המכשיר מודיע על בעיות בקליטה, יש לבצע אתחול רשת בצורה הבאה:

מהמסך הראשי יש להקיש על <בטל> ו-<0> בו זמנית.

- רד למטה, בעזרת מקשי החצים ובחר על גבי המסך באפשרות<תקשורת>

- הקש <**אתחול רשת>** והמתן מספר שניות עד שהמכשיר יתחבר מחדש לרשת הסלולארית.

**\* באפשרותך לבצע עסקאות גם במצב Offline (מצב בו הרשת מנותקת), ע"י ביצוע עסקה מאושרת לאחר קבלת קוד אישור מחברת האשראי.**

**מידע שימושי**

שירות לקוחות Verifone

03-9029740

שעות עבודה:

ימים א' - ה' 08:30-19:00

יום ו' וערבי חג 08:30-13:00

ש.ב.א - בירורים

03-5264646

חברות האשראי - אישורים

ישראכרט/מסטרקארד/אמריקן אקספרס

03-6364444

ויזה כ.א.ל/דיינרס - 1-700-700170

לאומי קארד - 03-6177766

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

וריפון ישראל

רח' העמל 11, פארק אפק ראש העין 48092

טל. 03-9029730 פקס. 03-7548200

www.verifone.co.il



**הוראות הפעלה מקוצרות**

**VX680**



להלן הוראות הפעלה מקוצרות למכשיר שברשותך.

החוברת מפרטת את הפעולות הבסיסיות שיעזרו לך בתפעולו השוטף של המכשיר.

שים לב,

את הוראות ההפעלה המורחבות ניתן להוריד מאתר האינטרנט שלנו שכתובתו: **www.verifone.co.il**

