**הוראות הפעלה למכשיר VX520 DUAL SIM**

תוכן מסמך זה כפוף לשינויים ללא התראה מוקדמת. למרות מאמצי Verifone להבטיח את דיוק תוכן המסמך, מסמך זה עלול להכיל שגיאות וללקות בחסר. הדוגמאות מובאות לצרכי המחשה בלבד וייתכן שאינן תואמות לצרכיך.

**עסקת חיוב**

- העבר את כרטיס האשראי.

- הקש <המשך> עבור חיוב.

- הקש <המשך> עבור חיוב בשקלים (₪) או <ק.נייר> עבור חיוב בדולרים ($) (אם מופיע).

- הקש את הסכום ולאחר מכן הקש <המשך>.

- בחר בעזרת החצים את סוג פעולה: (חיוב רגיל, קרדיט, תשלומים...) והקש <המשך>.

- תלוש את השובר הראשון והגש ללקוח לחתימה.

- הקש <המשך>, תלוש את השובר השני (העתק העסקה) והגש ללקוח.

**הערות:** את העסקאות יש לבצע ע"פ השלבים בהתאם להנחיות בצג המכשיר. בכדי לאשר את השלב בו נמצאים, יש להקיש על <המשך> (מקש ירוק). בכל שלב ניתן להקיש על מקש <בטל> ולהתחיל את העסקה מחדש.

**ביצוע**

**עסקת אשראי טלפוני**

עסקת אשראי טלפוני מתבצעת באופן זהה לעסקת אשראי רגילה/תשלומים למעט תחילת הפעולה אשר מתבצעת באופן הבא:

- הקש את מספר כרטיס האשראי והקש <המשך>.

- הקש את תוקף כרטיס האשראי (2 ספרות לחודש ו-2 ספרות לשנה) והקש <המשך>.

על הצג תופיע הודעה: בחר <אשראי טלפוני> או <X> ללקוח חותם. הקש <אשראי טלפוני> אם הלקוח אינו נוכח או <אפשרויות נוספות> אם הלקוח נמצא בבית העסק ויחתום על גבי השובר.

- הקש <זיכוי> או <המשך> לחיוב.

משלב זה יש להמשיך ולבצע את העסקה כרגיל (לפי סוג העסקה).

**הערות:** סעיף זה מיועד ללקוחות שמורשים ע”י חברת האשראי לבצע עסקה טלפונית. כדי לברר האם בית העסק מורשה לעבוד בעסקת אשראי טלפוני, יש להתקשר לחברת האשראי בהתאמה.

**עסקה מאושרת**

במקרים בהם סכום העסקה גבוה מתקרת התשלום שנקבעה לבית העסק ע"י חברת האשראי, המכשיר ייצא לתקשורת למחשב שבא לצורך קבלת אישור. במידה ולא יתקבל אישור משבא, תופיע הודעה על הצג כי יש לפנות לחברת האשראי. לאחר פניה לחברת האשראי ובמידה והתקבל מהם מס' אישור לביצוע העסקה, יש לחייב את העסקה במכשיר באופן הבא (אחרת, יש להקיש על <בטל> לצורך ביטול העסקה):

- הקש <תפריט/יציאה>.

- בחר <2.עסקה מאושרת> והקש <המשך>. אם תתבקש, העבר כרטיס מפתח.

- הקש מספר אישור ולאחר מכן הקש <המשך>.

- העבר את כרטיס האשראי של הלקוח.

משלב זה יש להמשיך ולבצע את העסקה כרגיל (לפי סוג העסקה).

**הערות:** עסקה זו הינה באחריות בית העסק בלבד.

**פעולת זיכוי**

**זיכוי לאחר סיום העסקה - מתייחס לעסקת חיוב שהתבצעה באופן מלא**

העבר את כרטיס האשראי והקש <זיכוי>. אם תתבקש, העבר כרטיס מפתח.

בשלב זה בצע את העסקה כרגיל (לפי סוג העסקה) ובאופן זהה לאופן ביצוע החיוב המקורי.

**הערות:** במידת הצורך, ניתן לבצע פעולה זו גם בהקלדה - ראה הסבר על אופן ביצוע עסקת אשראי טלפוני.

**ביטול עסקה - מתייחס לעסקה האחרונה בלבד שבוצעה באופן מלא**

- הקש <תפריט/יציאה>.

- בחר <3.ביטול עסקה> והקש <המשך>. אם תתבקש, העבר כרטיס מפתח.

- העבר את כרטיס האשראי של הלקוח (שבו בוצעה העסקה האחרונה) והקש <המשך>.

- תלוש את השובר הראשון והגש ללקוח לחתימה.

- הקש <המשך>, תלוש את השובר השני (העתק העסקה) והגש ללקוח.

**הערות:** במקרים בהם מעוניינים לבטל עסקה שהסתיימה והינה העסקה האחרונה בלבד.

**תקשורת יזומה**

**תקשורת יזומה**

המכשיר מבצע תקשורת לשבא (שירותי בנק אוטומטיים) כל לילה באופן אוטומטי לצורך הפקדת עסקאות האשראי שבוצעו במכשיר. בגמר תקשורת מוצלחת, מודפס דוח ריכוז שוברים. במידה ותקשורת זו נכשלת, ניתן לבצע אותה בצורה יזומה באופן הבא:

- הקש <F1>.

- בחר באפליקציית <אשראית> באמצעות החצים והקש <המשך>.

- בתפריט התקשורת שנפתח, בחר באפשרות <1.ל-ש.ב.א יומית> והקש <המשך> פעמיים.

המכשיר ייצא לתקשורת לשבא. יש להמתין לסיום התקשורת וקבלת דוח ריכוז השוברים.

**הערות:** \* את התקשורת הנ"ל יש לבצע גם במקרים בהם מופיעה אחת מההודעות הבאות על צג המכשיר:

"בסיס נתונים לקוי, בצע תקשורת לשבא" או "קובץ חסומים ישן, בצע תקשורת לשבא".

\* במקרים של אי התאמה בין דוח התקשורת לבין שוברי האשראי, יש לבדוק האם השוברים אכן שייכים לאותו דוח התקשורת ע"י השוואה בין מספר הקובץ המופיע בדוח התקשורת לבין 2 הספרות הראשונות של כל מספר שובר.

\* באם לא בוצעו במכשיר עסקאות במשך 3 חודשים או יותר, המכשיר נחסם לשידור ע"י שבא מסיבות ביטחון. בכדי להחזיר את המכשיר לשימוש, יש לפנות לחברת Verifone ולבקש לבצע פתיחה מחדש. לידיעה, משך תהליך פתיחת המסוף מחדש אורך בין 24-48 שעות עבודה.

**סיכומים והעתקים**

**העתק שובר אשראי אחרון**

לשימוש במצבים בהם שובר האשראי לא הודפס באופן מלא/ברור או כאשר נגמר הנייר במכשיר בזמן ההדפסה ואנו רוצים להדפיסו מחדש.

- הקש <תפריט/יציאה>.

- בחר <1.העתק שובר> והקש <המשך>.

המכשיר ידפיס את העתק העסקה האחרונה שקיימת בזיכרון המכשיר.

**הערות:** ניתן להדפיס העתק רק של העסקה האחרונה ובתנאי שלא שודרה עדיין לשבא.

**העתק דוח תקשורת אחרון**

לשימוש במצבים בהם דוח התקשורת לא הודפס באופן מלא/ברור או כאשר נגמר הנייר במכשיר בזמן ההדפסה ואנו רוצים להדפיסו מחדש.

- הקש <תפריט/יציאה>.

- בחר <4.דוח תנועות> והקש <המשך>.

- בחר <2.דוח מלא אחרון> והקש <המשך>.

המכשיר ידפיס את דוח התקשורת האחרון שקיים בזיכרון המכשיר.

ליציאה מתפריט זה, יש להקיש <תפריט/יציאה>.

**סיכום ביניים**

דוח המציג את סך העסקאות שנצברו במכשיר מהתקשורת האחרונה ועד לרגע ההדפסה.

- הקש <תפריט/יציאה>.

- בחר <4.דוח תנועות> והקש <המשך>.

- בחר <1.דוח ביניים> והקש <המשך>.

המכשיר ידפיס את דוח הביניים.

ליציאה מתפריט זה, יש להקיש <תפריט/יציאה>.

**סיכום תקופתי**

דוח המציג את סך העסקאות שנצברו במכשיר מהאיפוס האחרון ועד לרגע ההדפסה.

- הקש <תפריט/יציאה>.

- בחר <4.דוח תנועות> והקש <המשך>.

- בחר <7.נצבר תקופתי> והקש <המשך>.

המכשיר ידפיס את הדוח התקופתי ובמקביל תופיע הודעה על הצג: "לאפס את הצבירה?"

הקש <1> לאישור ואיפוס הדוח או הקש <2> ליציאה ללא איפוס.

ליציאה מתפריט זה, יש להקיש <תפריט/יציאה>.

**סיכום מצטבר**

דוח המציג את סך העסקאות שנצברו במכשיר מרגע הקמתו ועד לרגע ההדפסה. דוח זה אינו ניתן לאיפוס יזום.

- הקש <תפריט/יציאה>.

- בחר <4.דוח תנועות> והקש <המשך>.

- בחר <5.נצבר סה"כ> והקש <המשך>.

המכשיר ידפיס את הדוח המצטבר.

ליציאה מתפריט זה, יש להקיש <תפריט/יציאה>.

**כיבוי והדלקה**

**כיבוי**

יש להקיש על מקש <בטל> (המקש האדום) לחיצה ארוכה במשך מס' שניות עד שהמכשיר ייכבה.
**הערה**: כאשר המכשיר בטעינה, לא ניתן לכבות את המכשיר.

**הדלקה**

יש להקיש על <המשך> (המקש הירוק) מס' שניות עד שהמכשיר יידלק או בעת חיבור המטען למכשיר.

**חיבור לרשת הסלולארית**

בעת הדלקה של המכשיר יופיע על הצג ניסיון חיבור לרשת הסלולארית. לאחר חיבור לרשת יופיע על צג המסך הראשי חיווי מצב הקליטה ולידו יופיע שם המפעיל אליו מחובר המכשיר. לדוגמא: CELLCOM / PARTNER .

במידה והמכשיר לא יצליח להתחבר לרשת הסלולארית, הוא ייכנס למצב Offline ויציג סימן "X" במקום חיווי הקליטה. במצב זה, ניתן לבצע אתחול רשת ו/או לשנות מפעיל סלולארי.

**הערה:** ניתן לבצע עסקאות גם במצב Offline ע"י ביצוע עסקה מאושרת לאחר קבלת קוד אישור מחברת האשראי.

**ביצוע אתחול רשת**

כאשר המכשיר מודיע על בעיות בקליטה, ניתן לבצע אתחול רשת באופן הבא:

מהמסך הראשי יש להקיש על <בטל> ו-<0> בו זמנית.

- בחר <2.תקשורת> והקש <המשך>.

- בחר <1.אתחול רשת> והקש <המשך>.

המתן מספר שניות עד שהמכשיר יתחבר מחדש לרשת הסלולארית.

**שינוי מפעיל סלולארי**

כאשר קיימת בעיה ברשת, ניתן לבצע שינוי מפעיל ובכך לעבור לעבוד ברשת אחרת. את השינוי מבצעים באופן הבא:

- הקש <F3>.

- בחר <תחזוקה> והקש <המשך>.

- לשינוי (סלקום/פרטנר) הקש <המשך>.

כעת המכשיר יתנתק מהרשת אליה היה מחובר ויבצע חיבור לרשת השנייה.

**מידע שימושי**

שירות לקוחות Verifone

03-9029740

שעות עבודה:

ימים א' - ה' 08:30-19:00

יום ו' וערבי חג 08:30-13:00

ש.ב.א - בירורים

03-5264646

חברות האשראי - אישורים

ישראכרט/מסטרקארד/אמריקן אקספרס

 03-6364444

ויזה כ.א.ל/דיינרס - 1-700-700170

לאומי קארד - 03-6177766

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

וריפון ישראל

רח' העמל 11, פארק אפק ראש העין 48092

טל. 03-9029730 פקס. 03-7548200

www.verifone.co.il



 **הוראות הפעלה מקוצרות**

**VX520 DUAL SIM**



להלן הוראות הפעלה מקוצרות למכשיר שברשותך.

החוברת מפרטת את הפעולות הבסיסיות שיעזרו לך בתפעולו השוטף של המכשיר.

שים לב,

את הוראות ההפעלה המורחבות ניתן להוריד מאתר האינטרנט שלנו שכתובתו: **www.verifone.co.il**

